|  | …………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | miejscowość, data |

**INFRASTRUKTURA NIEPOŁOMICE Sp. z o.o.**

**ul. Droga Królewska 27**

**32-005 Niepołomice**

**FORMULARZ OFERTY**

| ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| --- |
| (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) |

| .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| --- |
| (dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) |

| **NIP/PESEL/KRS:** | ………………………………………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| **Numer konta** |  |
| **e-mail:** | ………………………………………………………………………………………………………………….. |
| **telefon,** | ………………………………………………………………………………………………………………….. |

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn. **:** Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego na potrzeby Infrastruktury Niepołomice Sp. z o.o.nr sprawy: 4/ZK/2024 przez INFRASTRUKTURA NIEPOŁOMICE Sp. z o.o., w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe oferujemy:

**Oferujemy nowy samochód asenizacyjny z zabudową o pojemności 10000l wraz z osprzętem**

| **Oferowany sprzęt (wskazać nazwę)** | ………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| **Rok produkcji pojazdu** | ………………………………………………………………………………………………………… |
| **Cena netto (zł):** | ………………………………………………………………………………………………………… |
| **Podatek VAT (zł):** | ………………………………………………………………………………………………………… |
| **Cena brutto (zł):** | ………………………………………………………………………………………………………… |
| **słownie:** | ………………………………………………………………………………………………………… |

W celu realizacji zamówienia Wykonawca wymaga zaliczki w kwocie ……………………zł netto ( tj …..% wartości zamówienia , zgodnie z treścią zapytania ofertowego i warunkami Zamawiającego nie więcej niż 25 % ogólnej wartości netto Zamówienia)

| **Lp.** | **WYMAGANIA ( parametry konieczne do zakwalifikowania oferty )** | **CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO POJAZDU (WYKONAWCA) - wykonawca wypełnia wpisując  w odpowiednim wierszu**  **TAK lub NIE** |
| --- | --- | --- |
| **OGÓLNE** | | |
| 1 | DMC min 18000 kg |  |
| 2 | rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023 |  |
| 3 | Norma emisji spalin co najmniej EURO 6 |  |
| 4 | typ zabudowy nowa beczka asenizacyjna 10000L |  |
| **KABINA** | | |
| 1 | lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika |  |
| 2 | lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika |  |
| 3 | klimatyzacja z recyrkulacją powietrza |  |
| 4 | wywietrznik dachowy z ręcznym sterowaniem |  |
| 5 | tempomat adaptacyjny z układem ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu |  |
| **UKŁAD NAPĘDOWY** | | |
| 1 | silnik wysokoprężny, 6 cylindrowy o mocy min. 270 KM, diesel |  |
| 2 | napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego |  |
| 3 | ogranicznik prędkości do max 90 km/h |  |
| 4 | ASR (układ kontroli przyczepności) |  |
| 5 | Skrzynia manualna |  |
| **UKŁAD HAMULCOWY** | | |
| 1 | hamulec silnikowy |  |
| 2 | sterowanie hamulcem postojowym |  |
| **PODWOZIE** | | |
| 1 | rozstaw osi min. 3,75m |  |
| 2 | 2-osiowe, układ napędowy 4x2 |  |
| 3 | tylna oś z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 4 | przednia oś z zawieszeniem resorowym |  |
| 5 | max obciążenie tylnej osi 13,0 t |  |
| 6 | max obciążenie przedniej osi 7,5 t |  |
| 7 | nowe ogumienie kół jezdnych - całoroczne |  |
| 8 | koło zapasowe zgodne z ogumieniem kół jezdnych |  |
| 9 | kliny pod koła |  |
| 10 | wsporniki świateł tylnych |  |
| 11 | zespół świateł tylnych z diodami LED |  |
| 12 | wzmocnione zawieszenie mechaniczne kabiny |  |
| 13 | halogenowe światła przednie |  |
| 14 | dwa światła ostrzegawcze LED na dachu kabiny |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | |
| 1 | zalegalizowany tachograf |  |
| 2 | zbiornik paliwa minimum 150l |  |
| 3 | zbiornik AdBlue minimum 25l |  |
| 4 | ostrzegawczy trójkąt odblaskowy |  |
| 5 | apteczka |  |
| 6 | kliny pod koła |  |
| 7 | gaśnica samochodowa |  |
| 8 | radio |  |
| 9 | układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu |  |
| 10 | układ kontroli stabilności jazdy |  |
| 11 | akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania |  |
| 12 | układ wskaźnika ciśnienia w ogumieniu |  |
| **CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY POJAZDU ASENIZACYJNEGO** | | |
| 1 | fabryczna nowa cysterna (beczka) asenizacyjna  o pojemności minimum 10000l |  |
| 2 | zbiornik cylindryczny wykonany z blachy stalowej o grubości 6mm, wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi |  |
| 3 | nachylenie zbiornika 4-5° |  |
| 4 | zbiornik wyposażony w dwie przegrody wewnętrzne |  |
| 5 | kompresor ssąco – tłoczący z napędem mechanicznym min. 14500 l/min |  |
| 6 | głębokość zasysania min. 8m od poziomu jezdni |  |
| 7 | tylna dennica otwierana hydraulicznie, ryglowana mechanicznie, wyposażona w przyłącze oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający  i ociekacz pod zasuwą |  |
| 8 | króciec ssąco spustowy dodatkowy umieszczony  z przodu beczki po stronie prawej DN 110 |  |
| 9 | króciec ssąco spustowy umieszczony na dennicy tylnej z przyłączem strażackim 110mm |  |
| 10 | górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami, dolny zawór pływakowy znajdujący się pod kompresorem |  |
| 11 | płynowskaz wykonany z poliwęglanu, wyskalowany, w przedniej części zbiornika |  |
| 12 | manowakuometr |  |
| 13 | wychwytywacz oleju smarującego |  |
| 14 | tłumik hałasu |  |
| 15 | kosz ssawny |  |
| 16 | inżektor |  |
| 17 | przeniesienie napędu z podwozia przystawką odbioru mocy |  |
| 18 | lampa typu „kogut” w tylnej części zbiornika oraz lampa typu halogen do oświetlenia miejsca pracy |  |
| **INNE WYMAGANIA** | | |
| 1 | Pojazd musi spełniać wymogi wynikające  z przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) |  |
| 2 | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. nr 193 poz. 1617 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) - [świadectwo wykonania szczelności zbiornika pojazdu asenizacyjnego] |  |
| 3 | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie umieszczona po lewej stronie kabiny |  |
| 4 | Zabudowa asenizacyjna oraz podwozie posiadające autoryzowaną sieć serwisową w Polsce z pełnym dostępem do serwisu i części zamiennych |  |
| 5 | Gwarancja minimum 24 miesięcy na zabudowie |  |
| 6 | Gwarancja minimum 36 miesięcy na podwozie |  |
| 7 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi pojazdu |  |
| 8 | Wykonawca wraz z dostawą pojazdu dostarczy Zamawiającemu sporządzony w języku polskim dowód rejestracyjny pojazdu |  |

1. Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy, że:
2. cena oferty uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji   
   i rozliczenia przedmiotu zamówienia;
3. zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym;
4. zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty;
5. posiadamy wszystkie niezbędne prawem wymagane pozwolenia, zezwolenia, decyzje wymagane przez UDT i TDT oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617) konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia
6. Oświadczam, że wykonaliśmy minimum 3 dostawy pojazdu asenizacyjnego w ciągu ostatnich 3 lat potwierdzone referencjami. Wykaz dostaw wraz z referencjami załączamy do formularza oferty ( zgodnie ze wzorem )
7. zapoznaliśmy się treścią opisu przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy i odpowiedziami na pytania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
8. posiadamy kwalifikacje i potencjał techniczny niezbędny do wykonania niniejszego zamówienia;
9. dostarczony przedmiot zamówienia jest sprawny technicznie, spełnia wymogi wynikające z odpowiednich przepisów,

a także jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,

1. gwarantujemy zachowanie parametrów dostarczonego pojazdu zgodnych z parametrami określonymi   
   w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
2. w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy z tak określonymi warunkami w miejscu   
   i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniam następujące osoby:

.....................................................…………........ tel. ........………………………….....................

.....................................................…………........ tel. ........………………………….....................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. ………. ww. ustawy *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia)* ***jeśli wykonawca nie podlega wykluczeniu – wypełnia NIE DOTYCZY***
* W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu   
  i terminie określonym przez Zamawiającego.
* Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

…………………………………………..

(Data i podpis składającego ofertę)

**UWAGA: W przypadku składania oferty w formie elektronicznej Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.**

**Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu podpisanej oferty.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub   
 zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO   
 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***\*\**** *(…) art. 7 ust. 1:*

*„1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych   
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;*

*2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu* [*ustawy*](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093) *z dnia 1 marca 2018 r.   
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji   
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;*

*3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu* [*art. 3 ust. 1 pkt 37*](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rachunkowosc-16796295/art-3) *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,   
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3”*

(…) art. 1 pkt. 3

*„Art. 1.W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej   
w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się:*

*3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie* [*ustawy*](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829) *z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25);”*

**Załączniki:**

* + - 1. Wykaz usług wraz z referencjami